#import "../PageTemplate.typ": *
#set heading(offset: 2)

#let image-height = 2.5in

= เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ (PIR sensor)

#iii เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ (PIR sensor) คือ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่วัดแสงอินฟราเรด
(IR) ที่แผ่ออกมาจากวัตถุในระยะการมองเห็น เซ็นเซอร์ชนิดนี้มักใช้ในเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว แบบ
PIR เซ็นเซอร์ PIR มักใช้ในสัญญาณเตือนภัยและระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ

#v(1em)

#afigure(
  image("PIR/Front-Fresnel_type.jpg", height: image-height),
  attr: [Jack LaRosa, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4479143],
  alt: "เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง",
  caption: [เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ PIR ทั่วไปสำหรับที่พักอาศัย/เชิงพาณิชย์],
)

#v(0.5em)

#iii เซ็นเซอร์ PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวทั่วไป แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าใครหรือสิ่งใดเคลื่อนไหว#jb ดังนั้น
จึงจำเป็นต้องใช้ เซ็นเซอร์ IR แบบสร้างภาพ เซ็นเซอร์ PIR มักเรียกสั้นๆ ว่า "PIR"
หรือบางครั้งเรียกว่า "PID" ซึ่งย่อมาจาก "เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบพาสซีฟ" เซ็นเซอร์ PIR
ตรวจจับการเคลื่อนไหวทั่วไป แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลว่าใครหรือสิ่งใดเคลื่อนไหว ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้ เซ็นเซอร์
IR แบบสร้างภาพ เซ็นเซอร์ PIR มักเรียกสั้นๆ ว่า "PIR" หรือบางครั้งเรียกว่า "PID" ซึ่งย่อมาจาก
"เครื่องตรวจจับอินฟราเรดแบบพาสซีฟ" คำว่าพาสซีฟหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกรณ์ PIR
ไม่ได้แผ่พลังงานเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับ แต่ทำงานโดยการตรวจจับรังสีอินฟราเรด
(ความร้อนจากการแผ่รังสี) ที่แผ่ออกมาจากหรือสะท้อนจากวัตถุ เท่านั้นซีฟ"
คำว่าพาสซีฟหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกรณ์ PIR ไม่ได้แผ่พลังงานเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับ
แต่ทำงานโดยการตรวจจับรังสีอินฟราเรด (ความร้อนจากการแผ่รังสี) ที่แผ่ออกมาจากหรือสะท้อนจากวัตถุ
เท่านั้น

== หลักการทำงาน

#iiii
วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์จะปล่อยพลังงานความร้อนออกมาในรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
โดยปกติแล้วรังสีนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนื่องจากแผ่รังสีในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด
แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้ สามารถตรวจจับได้

== เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ PIR

#afigure(
  image("PIR/Motion_detector.jpg", height: 2in),
  alt: "เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว ติดตั้งบนเพดาน",
  attr: [CHG, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6087132],
  caption: [เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR ใช้สำหรับควบคุมไฟภายนอกอาคารแบบอัตโนมัติ],
)
#afigure(
  image("PIR/Camera_trap,_fotopułapka,_kamera_leśna,_kamera_obserwacyjna.jpg"),
  attr: [Dariusz Kowalczyk, CC BY-SA 4.0,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96211951],
  alt: "กล้องดักถ่ายที่ถูกพันรอบต้นไม้",
  caption: [กล้องดักถ่ายพร้อมระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ PIR],
)

#afigure(
  image(
    "PIR/Light_switch_with_passive_infrared_sensor.jpg",
    height: image-height,
  ),
  alt: "สวิตช์ไฟทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งที่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับคน",
  attr: [Z22, CC BY-SA 4.0,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35183184],
  caption: [สวิตช์ไฟภายในอาคารที่ติดตั้งเซนเซอรตรวจจับการครอบครองแบบ PIR],
)

#iiii เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ PIR ใช้เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของคน สัตว์ หรือวัตถุอื่นๆ
มักใช้กับสัญญาณกันขโมยและระบบไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติ

== การดำเนินการ

#iiii เซ็นเซอร์ PIR สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณรังสีอินฟราเรดที่กระทบกับวัตถุ
ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและลักษณะพื้นผิวของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเซ็นเซอร์เมื่อวัตถุ เช่น บุคคล
ผ่านด้านหน้าพื้นหลัง เช่น กำแพง อุณหภูมิ ณ
จุดนั้นในมุมมองของเซ็นเซอร์จะเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้องเป็นอุณหภูมิร่างกายแล้วกลับมาอีกครั้ง
เซ็นเซอร์จะแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของรังสีอินฟราเรดที่เข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าขาออก
และสิ่งนี้จะกระตุ้นการตรวจจับ
วัตถุที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกันแต่มีลักษณะพื้นผิวต่างกันอาจมีรูปแบบการปล่อยรังสีอินฟราเรดที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเคลื่อนย้ายวัตถุเทียบกับพื้นหลังอาจกระตุ้นเครื่องตรวจจับได้เช่นกัน

#iiii PIR มีหลายรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย
รุ่นที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีเลนส์เฟรสเนลหรือส่วนกระจกจำนวนมาก ระยะการทำงานประมาณ 10 เมตร (30
ฟุต) และมุมมองภาพน้อยกว่า 180° มีรุ่นที่มีมุมมองภาพกว้างกว่า รวมถึง 360°
ซึ่งโดยทั่วไปออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนเพดาน PIR
ขนาดใหญ่บางรุ่นผลิตด้วยกระจกส่วนเดียวและสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานอินฟราเรดได้ในระยะ
30 เมตร (100 ฟุต) จาก PIR นอกจากนี้ยังมี PIR ที่ออกแบบด้วยกระจกแบบปรับทิศทางได้
ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง (110°) หรือครอบคลุมพื้นที่แคบมากแบบ "ม่าน"
หรือสามารถเลือกส่วนกระจกแยกแต่ละส่วนเพื่อ "ปรับแต่ง" พื้นที่ครอบคลุมได้

== การตรวจจับความแตกต่าง

#iiii เซ็นเซอร์หลายตัวอาจเชื่อมต่อเป็นอินพุตตรงข้ามกับเครื่องขยายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียล ในรูปแบบนี้
การวัดค่า PIR จะหักล้างกันเอง ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของระยะการมองเห็นถูกตัดออกจากสัญญาณไฟฟ้า
การเพิ่มขึ้นของพลังงานอินฟราเรดทั่วทั้งเซ็นเซอร์จะหักล้างตัวเองและจะไม่กระตุ้นอุปกรณ์
วิธีนี้ช่วยให้อุปกรณ์ต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดในกรณีที่ได้รับแสงแฟลชสั้นๆ
หรือแสงที่ส่องสว่างทั่วทั้งสนาม
(การได้รับพลังงานสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้วัสดุเซ็นเซอร์อิ่มตัวและทำให้เซ็นเซอร์ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้)
ในขณะเดียวกัน
การจัดเรียงแบบดิฟเฟอเรนเชียลนี้ยังช่วยลดสัญญาณรบกวนโหมดทั่วไปทำให้อุปกรณ์ต้านทานการกระตุ้นเนื่องจากสนามไฟฟ้าใกล้เคียง
อย่างไรก็ตาม เซ็นเซอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลคู่ไม่สามารถวัดอุณหภูมิได้ในรูปแบบนี้
ดังนั้นจึงมีประโยชน์เฉพาะสำหรับการตรวจจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น

== การปฏิบัติจริง

#iiii เมื่อเซ็นเซอร์ PIR ถูกกำหนดค่าในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
เซ็นเซอร์จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในฐานะอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ในโหมดนี้
เมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวภายใน "แนวสายตา" ของเซ็นเซอร์
พัลส์เสริมคู่หนึ่งจะถูกประมวลผลที่ขาเอาต์พุตของเซ็นเซอร์
เพื่อนำสัญญาณเอาต์พุตนี้ไปใช้งานจริงในการกระตุ้นโหลด เช่น
รีเลย์หรือเครื่องบันทึกข้อมูลหรือสัญญาณเตือนสัญญาณดิฟเฟอเรน-เชียลจะถูกแก้ไขโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์และป้อนเข้าสู่วงจรขับรีเลย์แบบทรานซิสเตอร์
หน้าสัมผัสของรีเลย์นี้จะปิดและเปิดเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณจาก PIR
โดยกระตุ้นโหลดที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านหน้าสัมผัสของมัน
รับรู้ถึงการตรวจจับบุคคลภายในพื้นที่จำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

== การออกแบบผลิตภัณฑ์

#afigure(
  image("PIR/PIR_Motion_Sensor-Sensinova_(SN-PR11).png", height: 1.75in),
  attr: [Versatile Techno -
    http://www.sensinova.in/pir-motion-sensor/SNPR11.php, CC BY-SA 4.0,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48377787],
  alt: "ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์สีขาว มีเครื่องหมายแบรนด์ Sensinova",
  caption: [การออกแบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR],
)

#v(1em)

#iiii โดยทั่วไปเซ็นเซอร์ PIR
จะติดตั้งอยู่บนแผงวงจรพิมพ์ซึ่งมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการตีความสัญญาณจากตัวเซ็นเซอร์เอง
โดยทั่วไปแล้วชุดประกอบทั้งหมดจะบรรจุอยู่ภายในตัวเรือน
ซึ่งติดตั้งในตำแหน่งที่เซ็นเซอร์สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบได้ ตัวเรือนมักจะมี "หน้าต่าง"
พลาสติกที่พลังงานอินฟราเรดสามารถผ่านเข้ามาได้ แม้ว่ามักจะโปร่งแสงต่อแสงที่มองเห็น
แต่พลังงานอินฟราเรดสามารถผ่านเข้ามายังเซ็นเซอร์ได้ผ่านหน้าต่าง
เนื่องจากพลาสติกที่ใช้นั้นโปร่งใสต่อรังสีอินฟราเรด หน้าต่างพลาสติกช่วยลดโอกาสที่วัตถุแปลกปลอม (ฝุ่น
แมลง ฝน ฯลฯ)#jb จะบดบังมุมมองของเซ็นเซอร์ ทำให้กลไกเสียหาย
และอาจทำให้เกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด หน้าต่างนี้สามารถใช้เป็นตัวกรองเพื่อจำกัดความยาวคลื่นให้อยู่ที่
8-14 ไมโครเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับรังสีอินฟราเรดที่มนุษย์ปล่อยออกมามากที่สุด
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นกลไกโฟกัสได้อีกด้วย (ดูด้านล่าง)

== การโฟกัส

#iiii สามารถใช้กลไกที่แตกต่างกันเพื่อโฟกัสพลังงานอินฟราเรดระยะไกลลงบนพื้นผิวเซ็นเซอร์ได้

== เลนส์

#iiii ม่านพลาสติกอาจหล่อขึ้นรูปหลายเหลี่ยมเพื่อรวมพลังงานอินฟราเรดไปยังเซ็นเซอร์
แต่ละเหลี่ยมคือเลนส์เฟรสเนล

#h(12em) 1) เลนส์มัลติเฟรสเนลของ PIR

#afigure(
  image("PIR/FacetLensOfMotionDetector_animation2.gif", height: 1.75in),
  attr: [CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=14193664],
  alt: "เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวทรงกระบอก",
  caption: [ตัวเรือนเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR
    พร้อมช่องหน้าต่างทรงกระบอกเหลี่ยมโดยแต่ละเหลี่ยมเป็นเลนส์เฟรสเนล
    โฟกัสแสงไปที่ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ไพโรอิเล็กทริกที่อยู่ด้านล่าง],
)

#v(3em)

#afigure(
  image("PIR/Fresnel_only.jpg", height: 2in),
  attr: [Jack LaRosa, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4463018],
  alt: "ฝาครอบของเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว",
  caption: [ฝาครอบด้านหน้า PIR เท่านั้น (ถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออก)
    โดยมีแหล่งกำเนิดแสงจุดอยู่ด้านหลัง เพื่อแสดงเลนส์แต่ละตัว],
)

#v(3em)

#afigure(
  image("PIR/Circuit_board_revealed.jpg", height: 2in),
  attr: [Jack LaRosa, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4478366],
  alt: "แผงวงจร PIR ลูกศรสีเขียวชี้ไปยังเซนเซอร์ภายในบอร์ด",
  caption: [PIR ที่ถอดฝาครอบด้านหน้าออก แสดงตำแหน่งของ เซ็นเซอร์ไพโรอิเล็กทริก
    (ลูกศรสีเขียว)],
)

== กระจก PIR

#iiii บางรุ่นผลิตขึ้นโดยใช้กระจกพาราโบลา แบบแบ่งส่วนภายใน เพื่อรวมพลังงานอินฟราเรด
ในกรณีที่ใช้กระจก ฝาครอบกระจกพลาสติกโดยทั่วไปจะไม่มีเลนส์เฟรสเนลหล่อขึ้นรูป

#iiii 1) PIR ชนิดกระจกแบ่งส่วน

#afigure(
  image("PIR/Front-(mirror_type).jpg", height: 2in),
  attr: [Jack LaRosa, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4501665],
  alt: "เซนเซอร์ทรงคล้ายทรงกลม",
  caption: [PID ทั่วไปสำหรับที่พักอาศัย/เชิงพาณิชย์ที่ ใช้กระจกแบ่งส่วนภายในเพื่อการโฟกัส],
)

#v(1em)

#afigure(
  image("PIR/Mirror_type_opened.jpg", height: 2in),
  attr: [Deuxdad, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4501724],
  alt: "เซนเซอร์ก่อนหน้าเมื่อถูกถอดฝาครอบออก",
  caption: [ถอดฝาครอบออกแล้ว กระจกแบ่งส่วน ด้านล่างมีแผงวงจรพิมพ์ (PC) อยู่ด้านบน],
)

#v(1em)

#afigure(
  image("PIR/Mirror_in_place.jpg", height: 2in),
  attr: [Jack LaRosa, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4502198],
  alt: "เซนเซอร์ก่อนหน้าเมื่อถอดแผงวงจรให้เห็นกระจกแบ่งส่วนด้านใน",
  caption: [แผงวงจรพิมพ์ถูกถอดออกเพื่อแสดงกระจกแบบแบ่งส่วน],
)

#afigure(
  image("PIR/Segmented-parabolic_mirror.jpg", height: 2in),
  attr: [Deuxdad, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4502224],
  alt: "กระจกแบ่งส่วนที่ถูกถอดออก",
  caption: [กระจกพาราโบลาแบบแบ่งส่วนถอดออกจากตัวเครื่อง],
)

#v(1em)

#afigure(
  image("PIR/Rear_of_circuit_board2.jpg", height: 2in),
  attr: [Jack LaRosa, Public Domain,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4508036],
  alt: "ด้านหลังของแผงวงจรก่อนหน้า ลูกศรสีเขียวชี้ไปยังเซนเซอร์",
  caption: [ด้านหลังของแผงวงจรที่หันเข้าหากระจกเมื่อติดตั้ง
    เซ็นเซอร์ไพโรอิเล็กทริกแสดงด้วยลูกศรสีเขียว],
)

#v(2em)

== รูปแบบลำแสง

#afigure(
  image("PIR/Motion_Detector_with_Beam_Pattern.jpg", height: 2in),
  attr: [AndreasCT, CC BY-SA 4.0,
    https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84066723],
  alt: "กราฟิกแสดงลำแสงจำลองการทำงานของเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว",
  caption: [เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบลำแสงซ้อนทับ
    ความยาวของลำแสงเป็นตัวชี้วัดความไวของเครื่องตรวจจับในทิศทางนั้น],
)

#v(2em)

#h(8em) จากการโฟกัส ทำให้มุมมองของเครื่องตรวจจับกลายเป็นรูปแบบลำแสง ภายใต้มุมบางมุม (โซน)
เซ็นเซอร์ PIR แทบจะไม่ได้รับพลังงานรังสีใด ๆ และภายใต้มุมอื่น ๆ PIR
จะได้รับพลังงานอินฟราเรดในปริมาณที่เข้มข้น
การแยกนี้ช่วยให้เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถแยกแยะระหว่างแสงสว่างที่กว้างและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ได้

#h(8em) เมื่อบุคคลเดินจากมุมหนึ่ง (ลำแสง) ไปยังอีกมุมหนึ่ง
เครื่องตรวจจับจะมองเห็นบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นระยะ ๆ เท่านั้น
ส่งผลให้สัญญาณเซ็นเซอร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยหรือเปิดไฟ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สนใจสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงช้า ๆ

#h(8em) จำนวน รูปร่าง การกระจาย และความไวของโซนเหล่านี้ถูกกำหนดโดยเลนส์และกระจก
ผู้ผลิตพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างรูปแบบลำแสงความไวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท

== การใช้งานระบบไฟอัตโนมัติ

#h(8em) เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟส่องสว่าง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน PIR
มักจะควบคุมรีเลย์ในตัวที่สามารถสลับแรงดันไฟฟ้าหลักได้ ซึ่งหมายความว่า PIR
สามารถตั้งค่าให้เปิดไฟที่เชื่อมต่อกับ PIR เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวได้ วิธีนี้มักใช้ในสถานการณ์กลางแจ้ง
ทั้งเพื่อป้องกันอาชญากร (ไฟรักษาความปลอดภัย) หรือเพื่อการใช้งานจริง เช่น
การเปิดไฟประตูหน้าบ้านเพื่อให้คุณหากุญแจเจอในความมืด
การใช้งานเพิ่มเติมสามารถทำได้ในห้องน้ำสาธารณะ ห้องเตรียมอาหารแบบวอล์กอิน ทางเดิน
หรือบริเวณใดก็ตามที่สามารถควบคุมไฟอัตโนมัติได้ วิธีนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้
เพราะไฟจะเปิดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดไฟเมื่อออกจากพื้นที่

== แอปพลิเคชั่นด้านความปลอดภัย

#h(8em) เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ใน PIR มักจะควบคุมรีเลย์
ขนาดเล็ก รีเลย์นี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าผ่านหน้า
สัมผัสไฟฟ้าคู่หนึ่งที่เชื่อมต่อกับโซนอินพุตตรวจจับของแผงควบคุมสัญญาณกันขโมยโดยทั่วไประบบจะออกแบบให้หากไม่มีการเคลื่อนไหว
หน้าสัมผัสรีเลย์จะปิดอยู่ ซึ่งเรียกว่ารีเลย์แบบ 'ปกติปิด' (NC) หากตรวจพบการเคลื่อนไหว
รีเลย์จะเปิดวงจรเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย หรือหากสายไฟถูกตัดการเชื่อมต่อ สัญญาณเตือนภัยก็จะทำงานเช่นกัน

== การจัดวาง

#h(8em) ผู้ผลิตแนะนำให้วางผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด (เช่น
การตรวจจับใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากผู้บุกรุก)

#h(8em) พวกเขาแนะนำให้ติดตั้ง PIR ในลักษณะที่ PIR ไม่สามารถ "มองเห็น" ออกจากหน้าต่างได้
แม้ว่าความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรดที่ชิปมีความไวต่อแสงจะทะลุผ่านกระจกได้ไม่ดีนัก
แต่แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรดที่แรง (เช่น จากไฟหน้ารถยนต์หรือแสงแดด)
อาจทำให้เซ็นเซอร์รับภาพเกินพิกัดและทำให้เกิดสัญญาณเตือนภัยผิดพลาดได้
บุคคลที่เคลื่อนไหวอยู่อีกฝั่งของกระจกจะไม่ถูก PID "มองเห็น"
ซึ่งอาจเป็นผลดีสำหรับหน้าต่างที่หันหน้าไปทางทางเท้าสาธารณะ
หรือเป็นผลเสียสำหรับหน้าต่างในฉากกั้นภายใน

#h(8em) ขอแนะนำว่าไม่ควรติดตั้ง PIR ในตำแหน่งที่ ช่องระบายอากาศ HVAC
จะเป่าลมร้อนหรือเย็นลงบนพื้นผิวพลาสติกที่ปิดหน้าต่างของตัวบ้าน แม้ว่าอากาศจะมีค่าการแผ่รังสี ต่ำมาก#jb
(ปล่อยพลังงานอินฟราเรดในปริมาณน้อยมาก)
แต่ลมที่พัดผ่านฝาครอบหน้าต่างพลาสติกอาจทำให้อุณหภูมิของพลาสติกเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดได้

#h(8em) เซ็นเซอร์มักได้รับการออกแบบมาให้ "เพิกเฉย" สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น สุนัขหรือแมว
โดยการตั้งค่าความไวให้สูงขึ้น หรือทำให้แน่ใจว่าพื้นห้องจะไม่อยู่ในโฟกัส

#h(8em) เนื่องจากเซ็นเซอร์ PIR มีระยะการทำงานสูงสุด 10 เมตร (30 ฟุต)
ดังนั้นการติดตั้งเครื่องตรวจจับเพียงตัวเดียวใกล้ทางเข้าจึงเพียงพอสำหรับห้องที่มีทางเข้าเพียงทางเดียว
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ PIR
ยังใช้งานได้ดีกับระบบรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคารและระบบไฟที่ไวต่อการเคลื่อนไหว
ข้อดีอย่างหนึ่งคือใช้พลังงานต่ำ ซึ่งทำให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้

== เทอร์โมมิเตอร์แบบควบคุมระยะไกลด้วย PIR

#h(8em) มีการออกแบบวงจร PIR ที่ใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุที่อยู่ห่างไกลในวงจรดังกล่าว#jb จะใช้เอาต์พุต
PIR แบบไม่มีค่าความแตกต่าง สัญญาณเอาต์พุตจะถูกประเมินตามการสอบเทียบ#jb สเปกตรัม IR
ของสสารชนิดเฉพาะที่ต้องการตรวจวัด ด้วยวิธีนี้ การวัดอุณหภูมิจากระยะไกลจึงค่อนข้างแม่นยำและแม่นยำ
หากไม่มีการสอบเทียบกับชนิดของวัสดุที่ตรวจวัด อุปกรณ์เทอร์โมมิเตอร์ PIR
จะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของการแผ่รังสี IR ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยตรง
แต่ไม่สามารถคำนวณค่าอุณหภูมิที่แท้จริงได้
