#import "../PageTemplate.typ": *
#set heading(offset: 1)

= เซนเซอร์ (Sensors)

#h(1.7em) โดยทั่วไปแล้ว เซนเซอร์จะถูกนิยามว่าเป็นอุปกรณ์ที่รับและตอบสนองต่อสัญญาณหรือสิ่งเร้าสิ่งเร้าคือปริมาณ
คุณสมบัติ หรือสภาวะที่ถูกตรวจจับและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า

#h(1.7em) ในความหมายกว้างที่สุด เซนเซอร์คืออุปกรณ์ โมดูล เครื่องจักร
หรือระบบย่อยที่ตรวจจับเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม
และส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์

#h(1.7em) เซ็นเซอร์ถูกนำมาใช้ในสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น ปุ่มลิฟต์แบบสัมผัส (เซ็นเซอร์สัมผัส)
และโคมไฟที่หรี่หรือสว่างขึ้นโดยการสัมผัสที่ฐาน
และในแอปพลิเคชันมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักถึง
ด้วยความก้าวหน้าในด้านไมโครแมชชีนเนอรี่ และแพลตฟอร์ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานง่ายการใช้งานเซ็นเซอร์จึงขยายออกไปนอกเหนือจากสาขาแบบดั้งเดิมของการวัดอุณหภูมิ
ความดัน และการไหลตัวอย่างเช่น ไปสู่เซ็นเซอร์ MARG

#h(1.7em) เซ็นเซอร์แบบอนาล็อก เช่นโพเทนชิโอมิเตอร์และตัวต้านทานรับแรงยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
การใช้งานของเซ็นเซอร์เหล่านี้รวมถึงการผลิตและเครื่องจักร เครื่องบินและอวกาศ รถยนต์ การแพทย์
หุ่นยนต์และอีกหลายแง่มุมในชีวิตประจำวันของเรา นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์อื่นๆ
อีกมากมายที่ใช้วัดคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุ รวมถึงเซ็นเซอร์แบบออปติคอลสำหรับการวัดดัชนีหักเห
เซ็นเซอร์แบบสั่นสะเทือนสำหรับการวัดความหนืดของของเหลว
และเซ็นเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบค่า pH ของของเหลว

#h(1.7em) ความไวของเซนเซอร์บ่งชี้ว่าเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดเมื่อปริมาณอินพุตที่วัดเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น หากปรอทในเทอร์โมมิเตอร์เคลื่อนที่ 1 ซม. เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง#jb 1 °C
ความไวของมันคือ 1 ซม./°C (โดยพื้นฐานแล้วคือความชัน dy/dx โดยสมมติว่ามีลักษณะเชิงเส้น)#jb
เซนเซอร์บางชนิดอาจส่งผลต่อสิ่งที่วัดได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิห้องที่เสียบลงในถ้วยของเหลวร้อนจะทำให้ของเหลวเย็นลงในขณะที่ของเหลวทำให้เทอร์โมมิเตอร์ร้อนขึ้น
โดยทั่วไปเซนเซอร์ได้รับการออกแบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งที่วัดน้อยที่สุด
การทำให้เซนเซอร์มีขนาดเล็กลงมักจะช่วยปรับปรุงสิ่งนี้และอาจนำมาซึ่งข้อดีอื่นๆ

#h(1.7em) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้สามารถผลิตเซ็นเซอร์ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในระดับจุลภาคเช่น
ไมโครเซ็นเซอร์โดยใช้เทคโนโลยี MEMS ในกรณีส่วนใหญ่
ไมโครเซ็นเซอร์สามารถวัดได้เร็วกว่าและมีความไวสูงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการแบบมหภาคเนื่องจากความต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว
ราคาไม่แพง#jb และเชื่อถือได้เพิ่มมากขึ้นในโลกปัจจุบัน เซ็นเซอร์แบบใช้แล้วทิ้ง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ราคาถูกและใช้งานง่ายสำหรับการตรวจสอบระยะสั้นหรือการวัดแบบครั้งเดียว
จึงได้รับความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
การใช้เซ็นเซอร์ประเภทนี้ทำให้ทุกคนสามารถรับข้อมูลการวิเคราะห์ที่สำคัญได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยไม่จำเป็นต้องปรับเทียบใหม่และไม่ต้องกังวลเรื่องการปนเปื้อน

#include "PIR.typ"
