#import "../PageTemplate.typ": chapter-page, i, jb
#show: chapter-page

#heading([#linebreak()ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง])

#i ผู้จัดทำโครงงาน เครื่องยืนยันตัวตนด้วย NFC ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และ#jb
รวบรวมแนวทางและหลักการต่าง ๆ จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

#block(inset: (left: 3em))[
  2.1 ไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcontroller)\
  2.2 เซ็นเซอร์ (Sensors)\
  2.3 ลำโพงสัญญาณ (Buzzer)\
  2.4 เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติ (HyperText Transfer Protocol; HTTP)\
  2.5 เกณฑ์วิธีขนส่งข้อความหลายมิติแบบมั่นคง (Hypertext Transfer Protocol Secure; HTTPS)\
  2.6 เกณฑ์วิธีความมั่นคงของชั้นขนส่ง (Transport Layer Security; TLS)\
  2.7 การสื่อสารสนามใกล้ (Near-field communication; NFC)\
  2.8 Flutter\
  2.9 Git\
  2.10 ภาษาซี (C Programming Language)
]

#set heading(numbering: "1.1")
#counter(heading).update((2, 0))

== ไมโครคอนโทรเลอร์ (Microcontroller)

#h(1.7em) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller, MC, uC, หรือ #(sym.mu)C)
หรือหน่วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Unit; MCU)
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนวงจรรวมเดียว (Integrated Circuit; IC)
โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ประกอบด้วยแกนประมวลผลหนึ่งแกนหรือมากกว่า
พร้อมด้วยหน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อพ่วงอินพุต/เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้
หน่วยความจำโปรแกรมในรูปแบบของ NOR flash, OTP ROM, หรือ ferroelectric RAM
มักจะถูกรวมไว้ในชิปด้วยเช่นกัน รวมถึง RAM จำนวนเล็กน้อย#jb
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบฝังตัว
ซึ่งแตกต่างจากไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแอปพลิเคชันทั่วไปอื่น ๆ
ที่ประกอบด้วยชิปแยกชิ้นต่าง ๆ

#h(1.7em) ในศัพท์สมัยใหม่ ไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นคล้ายคลึงกับระบบบนชิป (System on a chip;
SoC) แต่มีความซับซ้อนน้อยกว่า SoC อาจมีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่ง
แต่โดยทั่วไปแล้วจะรวมเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงขั้นสูง เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) โมดูล Wi-Fi
หรือตัวประมวลผลร่วม (coprocessor) อย่างน้อยหนึ่งตัว

#h(1.7em) ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เช่น
ระบบควบคุมเครื่องยนต์รถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังในร่างกาย รีโมทคอนโทรล เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า#jb เครื่องมือไฟฟ้า ของเล่น และระบบฝังตัวอื่น ๆ
การลดขนาดและต้นทุนเมื่อเทียบกับการออกแบบที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ
และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตแยกต่างหาก ทำให้การควบคุมแบบดิจิทัลสำหรับอุปกรณ์และกระบวนการต่าง ๆ
เป็นไปได้มากขึ้น ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบผสมสัญญาณเป็นที่นิยม
โดยจะรวมส่วนประกอบอนาล็อกที่จำเป็นในการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่ดิจิทัล#jb
