#import "../PageTemplate.typ": *

= ลำโพงสัญญาณ (Buzzer)

#h(1.70em) Buzzer เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงซึ่งอาจเป็น อุปกรณ์ เชิงกลเครื่องกลไฟฟ้าหรือเพียโซอิเล็กทริก
(เรียกสั้น ๆ ว่าเพียโซ) การใช้งานทั่วไปของบัซเซอร์และบี๊บเปอร์
ได้แก่อุปกรณ์แจ้งเตือนตัวตั้งเวลาวงจรและการยืนยันการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ เช่น
การคลิกเมาส์หรือการกดแป้นพิมพ์

ประเภทของ Buzzer มี 3 ชนิด คือ

== ไฟฟ้าเชิงกล (Electromechanical)

#iii อุปกรณ์ในยุคแรกๆ ใช้ระบบไฟฟ้าเครื่องกลแบบเดียวกับกระดิ่งไฟฟ้าโดยไม่มีฆ้องโลหะ
ในทำนองเดียวกันรีเลย์อาจเชื่อมต่อเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่สั่งการตัวเอง
ซึ่งทำให้หน้าสัมผัสส่งเสียงหึ่งๆ (หน้าสัมผัสจะส่งเสียงหึ่งๆ ที่ความถี่สายหากใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ)
บ่อยครั้งที่อุปกรณ์เหล่านี้ถูกยึดไว้กับผนังหรือเพดานเพื่อใช้เป็นแผงเก็บเสียง คำว่า "buzzer"
มาจากเสียงแหบๆ ของ buzzer ระบบไฟฟ้าเครื่องกล

== กลไก (Mechanical)

#iii จอยบัซเซอร์เป็นตัวอย่างของบัซเซอร์แบบกลไกล้วนๆ และจำเป็นต้องมีไดรเวอร์ ตัวอย่างอื่นๆ
ของบัซเซอร์ประเภทนี้คือกริ่งประตู

== เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric)

#iii องค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริกอาจถูกขับเคลื่อนด้วย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ แบบสั่นหรือ แหล่ง สัญญาณเสียง
อื่นๆ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องขยายเสียงเพียโซอิเล็กทริกเสียงที่มักใช้เพื่อระบุว่ามีการกดปุ่ม ได้แก่ เสียงคลิก
เสียงกริ่ง หรือเสียงบี๊บ

